|  |  |
| --- | --- |
| PRESSE - INFO | Sept. 2022 |
| 1922 |

***Aktuelle Pressemeldungen und Bilder können auch unter*** [***www.waldecker-pr.de***](http://www.waldecker-pr.de) ***heruntergeladen werden.***

***Abdruck frei / Beleg erbeten.***

|  |  |
| --- | --- |
| *Redaktion:* *Waldecker-PR* *Ansprechpartnerin:*  *Vera Höhner*  *Robert-Koch-Straße 64*  *89522 Heidenheim*  *Telefon :++49 (07321) 34 97 43*  *E-Mail:* [*hoehner@waldecker-pr.de*](mailto:hoehner@waldecker-pr.de)  *Internet:* [*www.waldecker-pr.de*](http://www.waldecker-pr.de)  [*last.pressebuero*](http://www.facebook.com/last.pressebuero)  [*LastPressebuero*](https://twitter.com/LastPressebuero)  [*LASTPR*](http://www.youtube.com/user/LASTPR)          [*PR Last RSS Feed*](http://www.last-pr.de/navigation/home/rss.html) *Kann GmbH Baustoffwerke* *Bendorfer Straße*  *56170 Bendorf*  *Telefon: ++49 (02622) 707-119*  *Fax: ++49 (02622) 707-165*  *E-Mail:* [*info@kann.de*](mailto:info@kann.de)  *Internet:* [*www.kann.de*](http://www.kann.de) | **Zena-Pflaster von KANN**  **Geradliniges Design mit breitem Gestaltungsspielraum**  Eine einheitliche Grundstücksgestaltung umfasst sowohl die Eingangssituation vor dem Haus als auch Garten und Terrasse. So bieten sich aufgrund der höheren Belastung auf der Zufahrt und anderen befahrenen Flächen Pflastersteine an, während auf der Terrasse eher Platten zum Einsatz kommen. Optisch auf einen Nenner bringen lassen sich alle Flächen mit Zena von KANN – aufeinander abgestimmte Betonsteinpflaster und Terrassenplatten.  Zeitgemäß und puristisch erscheint das Zena-Pflaster im ansprechenden Format von 40 x 20 cm in 8 cm Dicke. Seine Anmutung an Granit hebt den natürlich wirkenden Look ideal hervor. Unterstützt wird dieser Eindruck durch die beiden Farbstellungen granitgrau und anthrazit. In der Flächenwirkung ergibt sich dadurch eine angenehme Klarheit, die durch die ruhige Farbwirkung noch unterstützt wird. Zena-Pflaster ist die Übertragung der erfolgreichen Zena-Terrassenplatten-Oberfläche auf Pflastersteine. Die Oberfläche ist geschliffen und gestrahlt – so wird die Natursteinkörnung dezent in Szene gesetzt und zugleich geglättet. Mit der Rutschhemmungsklasse R13 ist auch bei Nässe die Trittsicherheit gewährleistet.  Ergänzend ist Zena-Pflaster auch als Kleinformat in 10 x 10 x 8 cm erhältlich. Diese Variante lässt sich gut als Bänderungsstein einsetzen und kann vor allem in Randbereichen von Pflasterflächen zum Einsatz kommen. Mit ihrer naturnahen Oberfläche ist sie nicht nur bei Gestaltungen mit Zena, sondern auch in Kombination mit anderen Produkten ein stimmiger Partner.  In Verbindung mit den Terrassenplatten einschließlich der XXL-Format-Platte in 80 x 80 cm gilt das Zena-Pflaster als ideale Ergänzung zur Gestaltung durchgängiger Außenanlagen für moderne Architektur mit elegantem Touch.  Ein Bild, das draußen, Boden, Fahrrad, Bürgersteig enthält.  Automatisch generierte Beschreibung  Geradlinig mit natürlich wirkendem Look: Das neue Zena-Pflaster ist der ideale Partner für Architektur mit elegant-zeitlosem Anspruch.  **Fotos: KANN, Bendorf**  Die KANN Gruppe zählt zu den führenden Herstellern von Betonprodukten in Deutschland. Ihre Angebotspalette erstreckt sich von Rohstoffen über Transportbeton und Logistikdienstleistungen bis hin zu Produkten für den Straßen-, Garten- und Landschaftsbau. Bundesweit betreibt die KANN Gruppe mit ihren Tochtergesellschaften heute mehr als 60 Produktionsstandorte, an denen 1.200 Mitarbeiter beschäftigt sind. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|